1. **část: Projekt „Nejdek. ZŠ Karlovarská – rekonstrukce školní jídelny“**

Předmětem 1. části je vypracování **kompletní projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení vč. odborného odhadu nákladů**.

Projekt může být vyhotoven jako jednostupňový projekt v rozsahu realizační projektové dokumentace, včetně rozpočtu a soupisu prací a dodávek nebo jako projekt pro stavební povolení a projekt pro realizaci včetně rozpočtu a soupisu prací a dodávek, dle úvahy dodavatele. Součástí projektu je i zaměření stávajícího stavu objektu.

Rozsah rekonstrukce – zateplení vnější obálky budovy, výměna oken a dveří, nová sedlová střecha včetně krovu místo stávající ploché střechy, izolace spodní stavby proti pronikání srážkové vody a odvodnění, kompletní oprava podlah a omítek ve 100 % povrchu, celková rekonstrukce kuchyňského provozu (gastro), sociální zařízení, rozvody VZT včetně nové jednotky a rekuperace, měření a regulace, kompletní výměna vnitřních rozvodů ZTI včetně zařizovacích předmětů, rozvodů požární vody, výměna systému vytápění včetně otopných těles, rozvodů plynu, silnoproud, slaboproud.

Projekt bude dělen na jednotlivé stavební objekty, které budou obsahovat:

1. objekt – vnější obálka - zateplení, nová sedlová střecha včetně krovu, výměn vnějších výplní otvorů, izolace spodní stavby a odvodnění;

2. objekt – kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně zařízení gastroprovozu.

Předpokládaná účast profesí:

* Vytápění
* Vzduchotechnika
* Silnoproud
* Slaboproud
* Zdravotně-technické instalace
* Stavební část viz. Výše
* Statické posouzení
* Požárně bezpečnostní řešení
* Gastroprovoz – návrh vč. přesné technické specifikace
* Měření a regulace
* PENB

Součástí projektových prací je vzájemná koordinace uvedených profesí.

Stavba budovy školy sídlící na adrese Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek, byla zahájena v roce 1965. Budova školní jídelny s kapacitou 500 jídel (akt. 435 strávníků, 343 dětí). Jedná se o částečně podsklepený jednopodlažní objekt.

Katastrální území: k.ú. Nejdek, st.p.č. st. 1359 a st.p.č. 2399



